***Прайс на двери «VIZIT»:***

***«Prestige»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Цвет* | *Мдф* | *Размер* | *Цена* |
| *Черный бархат* | *Свелый, темный венге* | *860\*2050*  *960\*2050* | *27300руб.* |
| *Коричневый бархат* | *Темный тик* | *860\*2050*  *960\*2050* | *27800руб.* |
| *Серый бархат* | *Светлый венге* | *860\*2050 960\*2050* | *27800руб.* |
| *Коричневый бархат 95 мм* | *Орех* | *860\*2050* | *33500 руб* |

***«Standart»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Цвет* | *Мдф* | *Размер* | *Цена* |
| *Черный бархат* | *Темный, светлый венге* | *860\*2050*  *960\*2050* | *23000руб.* |
| *Черный бархат* | *Темный венге-зеркало* | *860\*2050*  *960\*2050* | *24500руб.* |
| *Черный бархат* | *Светлый венге-зеркало* | *860\*2050*  *960\*2050* | *24500 руб* |
| *Мдф-Мдф* | *Темный тик* | *860\*2050* | *26500руб.* |

***«Optimum»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Цвет* | *Мдф* | *Размер* | *Цена* |
| *Черный бархат* | *Темный тик* | *860\*2050*  *960\*2050* | *21000 руб.* |

***«Eco»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Цвет* | *Мдф* | *Размер* | *Цена* |
| *Антик медь* | *Темный тик* | *860\*2050*  *960\*2050* | *17300 руб.* |
| *Антик медь* | *Антик медь* | *860\*2050* | *17800 руб.* |



***Размеры и комплектация стальных дверей «VIZIT Prestige»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | * **2050 х 860 х 70 мм х 95мм** * **2050 х 960 х 70 мм** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дверное полотно** | **Полотно двери — толщина 70мм** Изготовлено путем профилирования одного листа метала. |
| **Каркас** | * **Дверное полотно, рама и наличник – сталь 2 мм.** * **Наличник составляет единое целое с рамой (коробкой).** * **Имеются горизонтальные и вертикальные рёбра жёсткости.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начинка** | Заполнение — **2-х компонентный жесткий вспененный полиуретан** (аналог заливке в холодильниках), что обеспечивает:   * Повышенную тепло- и звукоизоляцию, * Дополнительную жесткость конструкции, * Стабильность размеров. |
| **Отделка** | МДФ с объемным рисунком с ПВХ-покрытием, толщиной 6мм и 12мм.  Цвет панелей: светлый венге; тёмный венге; тёмный тик. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Противосъем** | **Сплошной противосъем** по всей высоте двери со стороны петель. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Покрытие** | **Высококачественное высокотехнологичное порошково-полимерное покрытие** производства Японии. **Цвета**: черный бархат, коричневый бархат, серый бархат. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Уплотнитель** | **Два контура резинового уплотнения**(D-образный уплотнитель) по периметру коробки и дверного полотна.   * Обеспечивает шумоизоляцию и усиленную защиту от сквозняков. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Замок** | **Замок Гардиан 25.14** врезной, комбинированный,  перекодируемый, с двумя механизмами, секретности, с защелкой и задвижкой.  **Встроенная бронепластина в корпусе замка** надежно защищает от высверливания. **Смена секрета осуществляется путем замены кодового барабана**, без демонтажа замка из двери. Возможна самостоятельная замена, без вызова специалиста.   * Сувальдный механизм, цилиндрический механизм, плюс вертикальные приводы для запирания двери (верх, низ). * Класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2003) — **4**. * Количество ригелей — 8; * Вылет ригелей — 37,7мм; * Диаметр ригелей — 18мм. * Количество ключей —  5 + 3 шт. * Встроенная бронепластина в корпусе замка надежно защищает сувальдный механизм от высверливания. * Броненакладка на цилиндровом замке утоплена в полотно двери\\Server\общая\ПРАЙС ПО ДВЕРЯМ\фото для ком предложения\GR6A0900.jpg\\Server\общая\ПРАЙС ПО ДВЕРЯМ\фото для ком предложения\GR6A0971.jpg\\Server\общая\ПРАЙС ПО ДВЕРЯМ\фото для ком предложения\GR6A1059.jpg |



|  |  |
| --- | --- |
| **Петли** | **Стальные петли со скрытым внутри шариковым подшипником**, с удобной системой смазки. |
| **Фурнитура** | * Все декоративные накладки на замках, ручках, вертушке из одной коллекции (все одинаковые). * Декоративные накладки расположены на одной оси. |
| **Глазок** | Панорамный глазок. |
| **Крепление, заглушки** | Установка двери осуществляется анкерными дюбелями через отверстия в коробке двери с последующей установкой пластиковых заглушек.  Заглушки входят в комплект. |
| **Упаковка** | **Упаковка двери включает полный комплект защиты при транспортировке:**   * клейкую пленку на дверном полотне и коробке, * вспененный нетканый белый упаковочный материал, * финишная упаковка в картон   **Дверь приходит с уже встроенными замками**. В комплекте идёт ручка, декоративные накладки, перекодировочный ротер, ключи. |



***Размеры и комплектация стальных дверей «VIZIT Standart»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | * **2050 х 860 х 70 мм** * **2050 х 960 х 70 мм** |
| **Дверное полотно** | **Полотно двери — толщина 70мм** Изготовлено путем профилирования одного листа метала. |
| **Каркас** | * Дверное полотно, рама и наличник – **сталь 1.5 мм**. * Наличник составляет **единое целое с рамой** (коробкой). * Имеются горизонтальные и вертикальные рёбра жёсткости. |
| **Начинка** | Заполнение — **2-х компонентный жесткий вспененный полиуретан** (аналог заливке в холодильниках), что обеспечивает:   * Повышенную тепло- и звукоизоляцию, * Дополнительную жесткость конструкции, * Стабильность размеров. |
| **Противосъем** | **Сплошной противосъем по всей высоте двери** со стороны петель. |
| **Покрытие** | **Высококачественное высокотехнологичное порошково-полимерное покрытие** производства Японии. **Цвета**: черный бархат. |
| **Отделка** | **МДФ с объемным рисунком с ПВХ-покрытием, толщиной 12мм.**  Цвет панелей: светлый венге; тёмный внге; тёмный тик. А так же МДФ с зеркалом. |
| **Уплотнитель** | **Два контура резинового уплотнения**(D-образный уплотнитель) по периметру коробки и дверного полотна.   * Обеспечивает шумоизоляцию и усиленную защиту от сквозняков. |
| **Замок** | **Замок Гардиан 30.11** врезной, сувальдный, с задвижкой.   * Класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2003) — **2**. * 8 сувальд * Более 1.6 млн комбинаций * Комплект ключей — 4 шт.   **Замок Гардиан 32.01** врезной, цилиндрический. Броненакладка врезная.   * Класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2003) — **4**. * Механизм цилиндрический * Более 1.6 млн комбинаций * Комплект ключей — 3 шт. |
| **Петли** | **Стальные петли со скрытым шариковым подшипником**, с удобной системой смазки. |
| **Фурнитура** | * Все декоративные накладки на замках, ручках, вертушке из одной коллекции (все одинаковые). * Декоративные накладки расположены на одной оси. |
| **Глазок** | Панорамный глазок. |
| **Крепление, заглушки** | Установка двери осуществляется анкерными дюбелями через отверстия в коробке двери с последующей установкой пластиковых заглушек.  Заглушки входят в комплект. |
| **Упаковка** | **Упаковка двери включает полный комплект защиты при транспортировке:**   * клейкую пленку на дверном полотне и коробке, * вспененный нетканый белый упаковочный материал, * финишная упаковка в картон   **Дверь приходит с уже встроенными замками**. В комплекте идёт ручка, декоративные накладки, , ключи. |



***Размеры и комплектация стальных дверей «VIZIT Eco»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | * **2050 х 860 х 50 мм** * **2050 х 960 х 50 мм** |
| **Дверное полотно** | **Полотно двери — толщина 50мм** Изготовлено путем профилирования одного листа метала . |
| **Каркас** | * Дверное полотно, рама и наличник – **сталь 1 мм**. * Наличник составляет **единое целое с рамой** (коробкой). * Имеются горизонтальные и вертикальные рёбра жёсткости. |
| **Начинка** | Заполнение — **2-х компонентный жесткий вспененный полиуретан** (аналог заливке в холодильниках), что обеспечивает:   * Повышенную тепло- и звукоизоляцию, * Дополнительную жесткость конструкции, * Стабильность размеров. |
| **Покрытие** | **Высококачественное высокотехнологичное порошково-полимерное покрытие** производства Японии. **Цвета**: А1-Антик медь. |
| **Отделка** | **МДФ с ПВХ-покрытием, толщиной 3мм, рисунок № 5.**  Цвет панелей: темный тик. |
| **Уплотнитель** | **Два контура резинового уплотнения**(D-образный уплотнитель) по периметру коробки и дверного полотна.   * Обеспечивает шумоизоляцию и усиленную защиту от сквозняков. |
| **Замок** | **2 замка Apecs**   * Сувальдный с двойной бородкой Apecs Premier T-57/S8-CR (4класс) * Цилиндрический  врезной Apecs Premier T-52 CR (евроцилиндр) (2 класс) с декоративной накладкой. |
| **Петли** | **Стальные петли со скрытым внутри шариковым подшипником**, с удобной системой смазки. |
| **Фурнитура** | * Все декоративные накладки на замках, ручках, вертушке из одной коллекции (все одинаковые). * Декоративные накладки расположены на одной оси. |
| **Глазок** | Панорамный глазок. |
| **Крепление, заглушки** | Установка двери осуществляется анкерными дюбелями через отверстия в коробке двери с последующей установкой пластиковых заглушек. Заглушки входят в комплект. |
| **Упаковка** | **Упаковка двери включает полный комплект защиты при транспортировке:**   * клейкую пленку на дверном полотне и коробке, * вспененный нетканый белый упаковочный материал, * финишная упаковка в картон |

******  
***Размеры и комплектация стальных дверей «VIZIT Optimum»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | * **2050 х 860 х 70 мм** * **2050 х 960 х 70 мм** |
| **Дверное полотно** | **Полотно двери — толщина 70мм** Изготовлено путем профилирования одного листа метала. |
| **Каркас** | * Дверное полотно, рама и наличник – **сталь 1.5 мм**. * Наличник составляет **единое целое с рамой** (коробкой). * Имеются горизонтальные и вертикальные рёбра жёсткости. |
| **Покрытие** | **Высококачественное высокотехнологичное порошково-полимерное покрытие** производства Японии. **Цвета**: черный бархат. |
| **Отделка** | **МДФ с ПВХ-покрытием, толщиной 3мм,** Цвет панелей : темный тик. |
| **Уплотнитель** | **Два контура резинового уплотнения**(D-образный уплотнитель) по периметру коробки и дверного полотна.   * Обеспечивает шумоизоляцию и усиленную защиту от сквозняков. |
| **Замок** | **2 замка Apecs**   * Сувальдный с двойной бородкой Apecs Premier T-57/S8-CR (4класс) * Цилиндрический  врезной Apecs Premier T-52 CR (евроцилиндр) (2 класс) * Броненакладка врезная |
| **Петли** | **Стальные петли со скрытым внутри шариковым подшипником**, с удобной системой смазки. |
| **Фурнитура** | * Все декоративные накладки на замках, ручках, вертушке из одной коллекции (все одинаковые). * Декоративные накладки расположены на одной оси. |
| **Глазок** | Панорамный глазок. |
| **Крепление, заглушки** | Установка двери осуществляется анкерными дюбелями через отверстия в коробке двери с последующей установкой пластиковых заглушек. Заглушки входят в комплект. |
| **Упаковка** | **Упаковка двери включает полный комплект защиты при транспортировке:**   * клейкую пленку на дверном полотне и коробке, * вспененный нетканый белый упаковочный материал, * финишная упаковка в картон |

